1. Opis przedmiotu zamówienia:

* 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

***„Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2020r.”*.**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegająca   
     na **Wykonaniu oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2020r**.

Prace polegać będą na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego na głównych ciągach   
i osiedlach oraz odnowieniu oznakowania poziomego miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania A i B, realizacji zmian organizacji ruchu (oznakowania poziomego), realizacji nowego oznakowania poziomego na podstawie projektów organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały   
w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ:

1. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),
2. wzorze Umowy,
3. kosztorysie ofertowym zawierającym przedmiar robót,
4. *kosztorysie ofertowym obejmującym roboty budowlane objęte prawem opcji*

które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: [www.zdmikp.bydgoszcz.pl](http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl)

Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania   
z **prawa opcji**. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym   
lub w częściowym zakresie.

* 1. Zakres zamówienia:

1. podstawowego:

- oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe 27 000 m2,

- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą 400 m2,

- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną czerwoną 24 m2,

- usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 55 m2.

1. *dla prawa opcji:*

*- oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe 13 825* m2*,*

*- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą 150* m2*,*

*- oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną czerwoną 12* m2*,*

*- usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 20* m2*.*

* 1. Wykonawca przystąpi do robót w ciągu 3 dni od otrzymania polecenia od Przedstawicieli Zamawiającego. Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruch na drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z „instrukcją oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym”. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych   
     do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny   
     za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia   
     i załatwiane bezpośrednio przez wykonawcę.
  2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

**45.23.32.21-4** – Malowanie nawierzchni

1.6.