**Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach zieleni miejskiej.**

**Zakres czynności związany z posadzeniem drzew iglastych:**

1. zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego, drzewa formy soliterowej z równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, materiał pojemnikowany (wielkość pojemnika min. 10 litrów), wysokość roślin od 1,3 m do 2,0 m (średnio 1,5 m), okółki równomiernie rozmieszczone na pniu od podstawy do jego wierzchołka, przyrost roczny (ostatni) przewodnika nie większy niż 30 cm,
2. wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z koncepcją zamawiającego, wg. planu nasadzeń,
3. wykopanie dołów pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości około 1,0 m3 w kształcie określonym przez zamawiającego,

Uwaga: wykopanie dołów przed posadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić inspektorowi nadzorującemu celem dokonania przez niego kontroli   
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

1. wypełnienie wykopanych dołów ziemią żyzną (1,0 m3) o pH właściwym dla   
    danego gatunku sadzonych drzew,
2. doniesienie roślin i wody, posadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i podlanie,
3. wykonanie miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem   
   5 cm poniżej istniejącego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników,
4. ściółkowanie korą, warstwą gr. 5 cm,
5. wykonanie cięć korygujących z posmarowaniem ran środkiem  
    grzybobójczym,
6. zabezpieczenie posadzonych drzewek przed zwierzętami konstrukcją wykonaną w oparciu o załączone zdjęcie z: 6 palików drewnianych o średnicy 6 cm, wbitych w grunt na planie sześciokąta, paliki powinny wystawać nad gruntem ok. 70 cm, pale wzmocnić na dwóch wysokościach poprzecznymi listwami – półwałkami o średnicy 5 cm i długości ok. 60cm, drewno użyte do wykonania konstrukcji powinno być zakonserwowane drewnochronem, konstrukcję otoczyć szczelnie plastikową siatka ogrodniczą w kolorze grafitowym lub zielonym, wysokości ok. 70cm, siatkę przymocować do drewnianej konstrukcji.
7. wywóz odpadów.

**Na terenach zieleni miejskiej obowiązuje pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego w ciągu roku od momentu odbioru końcowego inwestycji**

W okresie pielęgnacji należy: systematyczne podlewanie roślin (co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, odchwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji, uzupełniać paliki i wiązań na bieżąco, uzupełnianiać korę wiosną każdego roku.